서울 지하철 9호선 910공구 공사개요

□ 공 사 명 : 지하철 9호선 910공구 건설공사

□ 발 주 처 : 서울특별시 지하철건설본부

□ 감 리 단 : 유신코퍼레이션

□ 입찰방법 : 설계시공일괄입찰(T/K-1)

□ 공사구간 : 서울 여의도 KBS별관 ~ 노량진동 사육신공원

(의사당로-여의도 샛강-올림픽대로-국철하부-노량진로)

□ 공사내용

- 총연장 : L=2,100 m

- 본  선 : L=1,770 m (개착 : 1,293 m, 터널 : 477 m)

- 정거장 : 2개소 L=330 m (여의도,노량진정거장)

- 환기구 : 6개소(급기 2개소, 배기 4개소)

- 공정율 : 계획 53.00%, 실적 48.12% (계획대비 90.8% - 8.31 현재)

□ 공동도급 :  동부(95%) + 삼풍(5%)

□ 현장주소 및 연락처 :  서울시 영등포구 여의도동 5-7번지 TEL: 02) 816-7910

□ 담 당 자 :  공무과장 이진하 H.P. 011-9798-5639

현장방문일정

□ 현 장 명 : 서울시 지하철 9호선 910공구 건설공사 현장

□ 일    시 : 2005. 09. 27(화요일)

□ 세부일정 :

16 : 00 ~ 16 : 30 : 현장도착 및 상황실 브리핑   30분

16 : 30 ~ 16 : 50 : 현장(터널)으로 이동 (916S)  20분

16 : 50 ~ 17 : 30 : 터널견학 (터널 A, 터널 B)   40분

17 : 30 ~ 17 : 40 : 총 평(터널현장)             10분

□ 공    법  굴착방법 :  상하반분할 기계굴착

터널공법 : NATM공법

차수공법 : MSG공법

보강공법 : RPUM (대구경 강관다단그라우팅)